|  |  |
| --- | --- |
| **Flex Caulk** | **TRT:** **DATE:** 05-08-24  **TITLE: FLEX CAULK HOW TO 4 MINUTES**  **FRENCH VERSION**  **FINAL** |
| **VIDEO:**  **super : 00 sec.**  logo flex caulk  **super : 27 sec.**  PRÉPARATION  APPLICATION  NETTOYAGE  ET  ENTREPOSAGE  **super : 54 sec.**  BUSE  PRÉDÉCOUPÉE  **super : 1:54 sec.**  ÉPAISSE  FINE  **super : 2:26 sec.**  FORME UNE PEAU EN 10 À 20 MINUTES  **super : 2:29 sec.**  DURCIT COMPLÈTEMENT EN 12 À 24  HEURES  **super : 3:54 sec.**  disponible en blanc et transparent  logo flex caulk | **AUDIO:**  VOCI FLEX CAULK,  ET IL EST SI FACILE À UTILISER.  FLEX CAULK EST UN NOUVEAU CALFEUTRAGE A HAUTE PERFORMANCE, DE POLYMÈRE HYBRIDE DANS UN TUBE SOUS PRESSION.  MAINTENANT, VOUS N’AVEZ PLUS BESOIN D’UN PISTOLET À CALFEUTRER.  CETTE FORMULE HYBRIDE DE HAUTE PERFORMANCE EST ENTIÈREMENT PEIGNABLE. RÉSISTANT AUX RAYONS UV, AUX PRODUITS CHIMIQUES ET À LA MOISISSURE.  IL NE RÉTRÉCIT PAS, NE CRAQUERA PAS ET DURE DES ANNÉES.  ASSUREZ-VOUS DE LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AU DOS DE L’ÉTIQUETTE. VOUS TROUVEREZ DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA PRÉPARATION, APPLICATION, NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE.  AVANT DE COMMENCER LE CALFEUTRAGE, RETIREZ TOUT ANCIEN CALFEUTRAGE EN UTILISANT UN OUTIL QUI N’ENDOMMAGERA PAS LA SURFACE.  COMME UN COUTEAU À MASTIC EN PLASTIQUE. ASSUREZ-VOUS ÉGALEMENT QUE LA ZONE EST PROPRE ET EXEMPTE DE GRAISSE, DE SALETÉ OU DE DÉBRIS.  POUR COMMENCER À UTILISER FLEX CAULK, RETIREZ LA LANGUETTE DE SÉCURITÉ -ENSUITE, RETIREZ LE BOUCHON DE SAUVEGARDE.  VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE COUPER LA BUSE CAR NOTRE BUSE EST PRÉDÉCOUPÉE ET PRÊTE À L’EMPLOI.  SI VOUS REGARDEZ ATTENTIVEMENT LE DESSUS DU DÉCLENCHEUR ROUGE, VOUS VERREZ LES MOTS MIN ET MAX.  EN TOURNANT LE DÉCLENCHEUR DANS UN SENS OU DANS L'AUTRE, VOUS POURREZ RÉGLER LE DÉBIT DU CALFEUTRAGE.  LORSQUE VOUS TOURNEZ LA GÂCHETTE VERS MIN OU MAX, VOUS VERREZ LA BUSE S'OUVRIR ET SE FERMER. AU FUR ET À MESURE QUE VOUS VOUS TOURNEZ VERS LE MAX, LE FLUX DE DÉCLENCHEMENT DEVIENT PLUS ÉPAIS ET LE FLUX DEVIENT PLUS RESISTANT.  LORSQUE VOUS TOURNEZ LE DÉCLENCHEUR AU-DELÀ DE LA POSITION MINIMALE IL EST MAINTENANT EN POSITION FERMÉE ET RIEN NE SORTIRA.  UNE ERREUR COURANTE EST LORSQUE VOUS ESSAYEZ D’UTILISER LE CALFEUTRAGE ET QUE RIEN NE SORT, IL SE PEUT QU’IL SOIT EN POSITION FERMÉE.  ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LE DÉCLENCHEUR EST LARGEMENT OUVERT ET QUE LE CALFEUTRAGE SORT DU TUBE.  LORSQUE LA GÂCHETTE EST COMPLÈTEMENT OUVERTE COMME CECI,  VOUS OBTIENDREZ UN DÉBIT DE CALFEUTRAGE ÉPAIS. ET LORSQUE VOUS TOURNEZ LA GÂCHETTE VERS LA POSITION MINIMALE, CELA RÉDUIT LE DÉBIT DU CALFEUTRAGE.  C'EST SI FACILE.  LA TAILLE DE LA PERLE EST BASÉE SUR DEUX CHOSES. LA QUANTITÉ DE DÉBIT ET LA VITESSE À LAQUELLE VOUS VOUS DÉPLACEZ PENDANT QUE VOUS CALFEUTREZ.  COMME VOUS POUVEZ LE VOIR, SI VOUS BOUGEZ LENTEMENT, VOUS OBTIENDREZ UNE PERLE ÉPAISSE ET SI VOUS BOUGEZ PLUS RAPIDEMENT, VOUS OBTIENDREZ UNE PERLE PLUS FINE.  POUR UNE PERLE PARFAIT MAINTENIR LE FLEX CAULK À UN ANGLE DE 45 DEGRÉS, APPUYEZ SUR LA GÂCHETTE ET COMMENCEZ À VOUS DÉPLACER.  UTILISEZ TOUJOURS UN MOUVEMENT FLUIDE ET RÉGULIER. VOUS POUVEZ LISSER FLEX CAULK AVEC VOS DOIGTS OU UN OUTIL JUSQU'À 10 OU 20 MINUTES APRÈS L'APPLICATION.  EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE ET DE L'HUMIDITÉ, FLEX CAULK COMMENCERA À FORMER UNE PEAU EN 10 À 20 MINUTES ET DURCIRA COMPLÈTEMENT EN 12 À 24 HEURES ENVIRON.  ET LORSQUE VOUS AVEZ TERMINÉ LE CALFEUTRAGE, REMETTEZ SIMPLEMENT LE BOUCHON DE SAUVEGARDE . LORSQUE VOUS SOUHAITEZ NETTOYER DU FLEX CAULK NON DURCI, SUR UNE SURFACE OU SUR LA BUSE, NE PAS UTILISER D'EAU.  UTILISEZ TOUJOURS UN LINGE PROPRE ET SEC, UN CHIFFON OU UNE SERVIETTE EN PAPIER. DE PLUS, LES ESSENCES MINÉRALES ET L’ALCOOL DÉNATURÉ PEUVENT AIDER À ACCÉLÉRER LE PROCESSUS.  VOICI COMMENT ENTREPOSER ET RÉUTILISER VOTRE FLEX CAULK. APRÈS UTILISATION ESSUYER PROPREMENT LA BUSE AVEC UN LINGE PROPRE ET SEC, UN CHIFFON OU UNE SERVIETTE EN PAPIER ET REMETTER FERMEMENT LE BOUCHON DE SAUVEGARDE. TOURNEZ LE DÉCLENCHEUR COMPLÈTEMENT À GAUCHE CONTRAIRE DES AIGUILLES D’UNE MONTRE. PASSER LA POSITION MINIMUM JUSQUÀ CE QU’IL S’ARRÊTE.  NOTRE BOUCHON DE SAUVEGARDE VOUS AIDERA À GARDER VOTRE FLEX CAULK RÉUTILISABLE.  POUR RÉUTILISER VOTRE FLEX CAULK. RETIRER LE BOUCHON DE SAUVEGARDE. TOURNEZ LE DÉCLENCHEUR COMPLÈTEMENT À DROITE DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE JUSQUÀ LA POSITION MAXIMUM.  TOUTEFOIS, SI LE CALFEUTRAGE SÈCHE À L'INTÉRIEUR DE LA BUSE BLANCHE, VOUS POUVEZ TOUJOURS DÉVISSER LA BUSE, NETTOYEZ-LA ET REVISSEZ-LA.  CELA VOUS PERMETTRA DE CONTINUER LE CALFEUTRAGE.  CONSERVEZ TOUJOURS LE FLEX CAULK DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.  À MESURE QUE VOUS APPROCHEZ DE LA FIN DU TUBE, LE CALFEUTRAGE COMMENCERA À SORTIR BEAUCOUP PLUS LENTEMENT.  ASSUREZ-VOUS QUE LA BUSE DE DÉBIT DE LA GÂCHETTE EST RÉGLÉE AU MAXIMUM ET GRANDE OUVERTE. SI RIEN NE SORT, LE TUBE EST VIDE.  EH VOILÀ, C'EST COMME ÇA QUE VOUS UTILISEZ LE FLEX CAULK. ET ÇA DEVIENT FLEXCETIONNEL !! |